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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

          Ulicę Bolesława Chrobrego projektuje się na odcinku od km 0+002,17 ( krawędź jezdni ul. Św. Antoniego) do km 0+326,95.  

Ulica Bolesława Chrobrego będzie posiadała przekrój półuliczny o następujących parametrach  :

· dwupasową jezdnię  o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m  o przekroju jednostronnym obramowanym jednostronnie krawężnikiem ulicznym 15x30 

· jednostronne pobocze szerokości 0,75m o nawierzchni z kruszywa łamanego 

· po stronie zachodniej przyległy do jezdni  chodnik szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego obramowany obrzeżem betonowym 6x20,

· zjazdy indywidualne  szerokości 3,0-4,0 m o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego, długość zjazdów zróżnicowana, niwelety zjazdów  dostosowano do rzędnych 

       w bramach

· zjazd publiczny szerokości 5,5 m o konstrukcji j.w.

·        Projektem objęto przebudowę występujących na trasie skrzyżowań polegającej na wykonaniu regulacji krawędzi jezdni poprzez ich wyokrąglenia łukami poziomymi 

      o promieniu 8-10 m, wykonaniu  w ciągu chodnika przejść dla pieszych oraz w obrębie 

      tarczy skrzyżowań nawierzchni mineralno-bitumicznej. 

             Na przejściach dla pieszych oraz zjazdach krawężniki obniżono do odpowiednich wartości w świetle.  

                 Rozwiązanie wysokościowe dostosowano rzędnych nawierzchni na początku i końcu projektowanego odcinka oraz zaprojektowano przebieg niwelety osi trasy przy zachowaniu minimalnych spadków popdłużnych 0,5% oraz możliwości wykonania zjazdów 

o normatywnych parametrach.   Elementy zagospodarowania terenu przedstawiono na planszy nr 2 opracowania.

ETAP I .

Etap I realizacji inwestycji obejmuje:

· zdjecie humusu

· wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnią jezdni i robót rozbiórkowych  

· wykonanie koryta nawierzchni jezdni

· wykonanie podbudowy zasadniczej  z kruszywa łamanego 

· wykonanie warstwy mineralno- bitumicznej  grubości 5 cm po uwałowaniu 

            z betonu asfaltowego AC 11S

· wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym.

Rozwiązana sytuacyjne 

        Opracowaniem objęto trasę osi ulicy Bolesława Chrobrego   na odcinku od punktu oznaczonego na planszy nr 2  jako L1 o współrzędnych E 7401145,25,  N  5676019,16 

  o pikietażu  0+000,00 do punktu oznaczonego jako L4 o współrzędnych E 7401108.53,  

N 5675678.66    o pikietażu  0+342.86 . 

    Zaprojektowano trasę osi ulicy jako krzywą łamaną biegnącą poprzez punkty oznaczone jako L1, LV1, L4. Załamanie osi ulicy w punkcie LV1 wyokrąglono łukiem o promieniu R=220m. 

Tak zaprojektowana trasa osi ul. Bolesława Chrobrego uwzględnia możliwość dowiązania projektowanej trasy ul. Jana III Sobieskiego.  Początek robót związanych z przebudową 

ul. Bolesława Chrobrego usytuowano w km 0+002,17 znajdującym się na istniejącej krawędzi 

ul. Św. Antoniego,  koniec robót znajduje się w km 0+326.95 to jest w miejscu umożliwiającym dowiązanie w przyszłości przebudowanej ul. Jana III Sobieskiego, którejm proponowaną trasę  pokazano na rys nr 2.  Przebieg trasy pokazano na kartach obliczeniowych opracowania . Załamania krawędzi jezdni na występujących  skrzyżowaniach wyokrąglono łukami poziomymi 

o R= 8m do R=10m.    Elementy zagospodarowania terenu pokazano na planszy nr 2 opracowania.  

 Zjazdy  

      Usytuowanie istniejących zjazdów pozostawiono bez zmian. 

      Szerokość zjazdów wynosi od 3 do 4,0 m. Usytuowanie zjazdów istniejących i projektowanych pokazano na planszy nr 2 opracowania. 

      Chodniki

         Od skrzyżowania ul. Bolesława Chrobrego z ulicą Św. Antoniego do zjazdu publicznego w km 325,45 wdłuż zachodniej krawędzi jezdni ulicy Bolesława Chrobrego   projektuje się przyległy do krawężnika  chodnik szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki   betonowej obramowanej obrzeżem betonowym 6x 20. Budową chodnika objęto także zachodnie wloty istniejących na trasie skrzyżowań w tym skrzyżowanie z ulicą Św. Antoniego. 

Rozwiązanie wysokościowe

           Niweletę ulicy Bolesława Chrobrego  nawiązano do istniejącej rzędnej na przecięciu krawędzi  nawierzchni jezdni ul . Św. Antoniego i projektowanej osi ul. Królowej Jadwigi w km  0+002,17 oraz w km 0+326.95 to jest na granicy robót związanych z przebudową 

ul. Bolesława Chrobrego.      Niweletę osi ulicy Bolesława Chrobrego zaprojektowano w taki sposób, aby uzyskać możliwość wykonania jezdni o normatywnych spadkach podłużnych biorąc pod uwagę istniejące rzędne w bramach nieruchomości oraz przebieg niwelet osi jezdni ulic dochodzących ( skrzyżowania) . Uzyskano niweletę osi ulicy w postaci łamanej której spadki wynoszą od 0,506% do 4,638%. W przypadkach gdy różnica spadków wynosi powyżej 1% zastosowano wyokrąglenia łukami pionowymi. Zastosowano łuki pionowe o promieniach R=900 

i R=1000m. Połączenie projektowanej jezdni 

z istniejącą jezdnią ul. Jana III Sobieskiego proponuje się wykonać z kruszywa łamanego. 

        Niwelety zjazdów zaprojektowano w taki sposób, aby nie przekroczyć  5-ciu % spaku 

w obrębie chodników. Niwelety zjazdów mogą ulec zmianie pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony spadek podłużny 5%.  

   Przebieg niwelety osi ulicy Bolesława Chrobrego  przedstawiono na planszy nr 3 opracowania, natomiast niwelety zjazdów i skrzyżowań na  planszach zawierających  przekroje poprzeczne.  

 Warunki gruntowo – wodne

    Zgodnie z  ekspertyzą geotechniczną  podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni jezdni  stanowi  glina piaszczysta w stanie plastycznym są to grunty bardzo wysadzinowe. Woda gruntowa przepływała przez warstwę podbudowy poniżej  do głębokości 3,0m wody ne napotkano, są to dobre warunki wodne.  Grunty  zaliczono do grupy nośności G3. 

 Warunki posadowienia   

Przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, która obejmuje wykopy do głębokości 1,2m i nasypy do wysokości 3m wykonywane przy budowie dróg, pracach drenarskich oraz układaniu rurociągów.    

     Konstrukcja nawierzchni 

 Jezdnia    

              W oparciu o istniejące podłoże gruntowe wybrano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni dla KR2 :

· warstwa ścieralna grubości 5 cm z mieszanki AC 11S 50/70

· warstwa podbudowy pomocniczej  grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

  Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi minimum  25 cm.

Konstrukcja chodników

· warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego grubości 6 cm 

      z zasypaniem spoin piaskiem

· podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grubości 3 cm

· podsypka piaskowa grubości 10 cm

Konstrukcja zjazdów 

· warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego 

grubości 8 cm z zasypaniem spoin piaskiem

· podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grubości 3 cm

· podbudowa zasadnicza grubości 25 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.
Obramowania

       Zaprojektowano obramowania jezdni wibroprasowanym krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15x30x100 układanym na ławach betonowych z oporem z betonu C 12/15. Na przejściach dla pieszych obniżyć do 2 cm. Na zjazdach krawężniki obniżyć do 2 lub 4 cm w świetle w zależności od lokalizacji zjazdu.  Obramowania  chodników  zaprojektowano z obrzeży betonowych 8x20 typu gazonowego ustawionego na ławie piaskowej. Obrzeża przewiduje się w miejscach gdzie chodnik dochodzi do pasów zieleni.

Uzbrojenie terenu  

 Kanalizacja sanitarna     

       Projekt uwzględnia pionową regulację studni rewizyjnych.

 Wodociągi 

      Projekt przewiduje pionową regulację urządzeń wodociągowych.

 Podziemne linie energetyczne 

         Projekt  przewiduje w rejonie ul. Św. Antoniego montaż na kablu eS dwudzielnej rury osłonowej fi 110 z PVC . 

 Telekomunikacja

Projekt nie przewiduje robót na sieci teletechnicznej. 

 Nasłupowa sieć energetyczna 

          Na terenie inwestycji występuje nasłupowa sieć energetyczna wraz z oświetleniem ulicznym. Projekt nie przewiduje przebudowy tych urządzeń. 

Sieć gazownicza 

          Występujący w rejonie północnego wlotu ul. Bolesława Chrobrego na skrzyżowaniu  ulicą Św. Antoniego gazociąg nie koliduje z projektowanym chodnikiem. . 

Odwodnienie  

                Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odrowadzenia wód opadowych 

                    z pasa drogowego ul. Bolesława Chrobrego i terenu przyległego.  Odprowadzenie wód opadowych z  korony ulicy zapewniono poprzez jej spadek podłużny oraz poprzeczny.  

Zieleń 

        Na terenie inwestycji  w granicach pasa drogowego ul. Bolesława Chrobrego wzdłuż posesji nr 34 rosną 4 drzewa ozdobne o obwodzie pnia 12 cm , które przewidziano do przesadzenia poza chodnik.  Na terenach położonych pomiędzy ogrodzeniami a chodnikiem  przewidziano urządzić trawniki.  
PRZEDMIAR ROBÓT
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ETAP I

BRANŻA DROGOWA

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	J.m.
	Ilość


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	Roboty pomiarowe


	
	

	1
	D-01.01.01.
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,342

	2
	
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2
	D-01.02.02.
D-01.02.01.
D-01.02.01.
D-01.02.01.
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi  z przerzutem na miejscu. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  gr.warstwy do 15 cm
	m3
	60,00

	3
	D-01.02.02.
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi  z transportem urobku na odl  10 km. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  gr.warstwy do 15 cm
	m3
	20,00

	4
	D-01.03.02
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gr. Kat. III 


	m3
	1,2

	5
	D-01.03.02
	Montaż rury osłonowej dwudzielnej z PVC fi 110 


	mb
	2,5

	6
	D-01.03.02
	Zasypanie rowu gr.kat III 


	m3
	1,2

	3
	
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	7
	D-010204
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 2 cm, mechaniczne 
	m2
	1460,00

	8
	D-010204
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, mechaniczne 


	m2
	1460,00

	9
	D-010204
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką na odległość 10 km
	m3
	204,00

	4
	
	Roboty ziemne
	
	

	10
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 10  km ,koparki o poj.łyżki 1.20 m3, grunt kat.III-IV ( w tym koryta zjazdów i poszerzenia jezdni)
	m3
	244,00

	11
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi  z przerzutem na miejscu.
	m3
	51,00

	12
	D-02.03.01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-IV .Grunt z ukopu


	m3
	51,00

	13
	D-02.03.01
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, 
	m3
	51,00

	5
	
	jezdnia
	
	

	  14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI
	m2
	2 424,00

	
	
	
	
	

	15                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	D-04.04.01
	Podbudowa pomocnicza  z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	2 386,00

	16
	D-01.03.05/A
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne
	szt
	10,0

	17
	D-06.03.13a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S , gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm


	m2
	2 591,00

	6
	
	Roboty wykończeniowe



	
	

	18
	D- 06.03.01a
	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym ( w tym wyrównanie nawierzchni żużlowej 340x0,08=27m3)
	m3
	316,00
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