„Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej”

Załącznik Nr 1.1.  do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
OPIS TECHNICZNY (dla 1 części zamówienia)

(Znak sprawy: ZP.271.13.2021)

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
DOT. SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ
I WYPOSAŻENIA KOPARKO-ŁADOWARKI
	Lp.
	Wymagania minimalne parametrów technicznych
	Oferowane parametry techniczne 
wpisać TAK/NIE
lub
PARAMETR

	1.
	Rok produkcji (wymagany 2020-2021),
	Rok produkcji koparki: ………………
Rok produkcji  osprzęt ładowarkowy: ………………
Rok produkcji  osprzęt koparkowy podsiębierny: ………………

	2.
	Fabrycznie nowa koparko–ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym                      
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	3.
	Silnik wysokoprężny turbodoładowany  spełniający wymagania normy europejskiej w zakresie emisji spalin o mocy znamionowej minimum 90 KM
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)
 Moc znamionowa : ………………..

	4.
	Automatyczna skrzynia biegów przełączalna pod obciążeniem
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	5.
	Kabina operatora, zamknięta i ogrzewana
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	
	Osprzęt ładowarkowy:

	1.
	Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana) wielofunkcyjna (możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania)
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	2.
	Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej

	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	
	Osprzęt koparkowy podsiębierny :

	1.
	szybkozłącze koparkowe mechaniczne
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	2.
	łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze o szerokości min.400mm, 
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)
szerokość : ………………..


	3. 
	łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze o szerokości min.600mm, 
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)
szerokość : ………………..


	4.
	łyżka  trapezowa,
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	5.
	łyżka skarpowa,
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	6.
	fabryczna instalacja hydrauliczna z instalacją wysokiego ciśnienia do zasilania np. młota
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	7.
	głębokość kopania min. 4,5m
	głębokość kopania: ………………..


	8. 
	możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	9.
	ramię koparkowe o zmiennej długości rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	

	1.
	Autoryzowany serwis techniczny z siedzibą   maksymalnie  do 100 km od siedziby Zamawiającego
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)
Adres  Autoryzowanego serwisu technicznego  : ………………..




