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Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik Nr 9 do SWZ
Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi
[bookmark: _GoBack](Znak postępowania: ZP. 271.13.2021)
1. Moduł fotowoltaiczny.
	Dane techniczne
	Parametr wymagany

	minimalna moc instalacji
Szkoły Podstawowej 
	22,44 kWp

	minimalna moc instalacji
SUW w Gorzkowicach
	48,96 kWp

	minimalna moc instalacji
 SUW w Szczukocicach
	48,96 kWp

	Maksymalna moc instalacji Szkoły Podstawowej
	24,68 kWp

	Maksymalna moc instalacji
SUW w Gorzkowicach
	49,99 kWp 

	Maksymalna moc instalacji
SUW w Szczukocicach
	49,99 kWp

	moduły 
	monokrystaliczne

	sprawność
	nie mniejsza niż 19%

	maksymalne napięcie systemu
	1500V DC

	gwarancja mocy:
	spadek mocy nie większy niż 20% w okresie 25 lat



2. Inwerter.
	Dane techniczne
	Parametr wymagany

	Sprawność europejska inwertera 
	 maksymalna sprawność nie mniejsza niż 97,5 %

	Napięcie startu

	140-200V

	Napięcie maksymalne

	1500 V

	Stopień ochrony

	IP 65

	Dostosowanie do pracy z optymalizatorami

	Wbudowane zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji oraz wyłącznik DC


	Automatyczne wyłączenie po zaniku napięcia sieciowego


	Pasywne chłodzenie
Komunikacja torem prądowym w obrębie instalacji PV
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