Gorzkowice, dn. 26.07.2024 r.
BGP.6733.16.2022
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 19
97-300 Piotrków Tryb.
Dot. KO.500.100.2024

W związku z pismem znak  KO.500.100.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzeciwu wniesionego przez Panią Katarzynę Szulc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  na decyzję Kolegium znak: KO.420.38.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.  w załączeniu przesyłam akta sprawy dotyczące postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
a) budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o.nr PIO4411B wraz                          z niezbędną infrastruktura techniczną, w skład której wchodzi : 
a) budowa wieży  stalowej , kratowej o łącznej wysokości całkowitej do 59,0m n.p.t.,                                                       o współrzędnych geograficznych środka wieży: 51°12’25.6’’N, 19°33’29.5’’E, powierzchnia podlegająca przekształceniu 144 m2,
b) fundament,
c) wewnętrzna linia zasilająca,
d) system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy oraz kanalizacji technicznej na potrzeby przyłącza światłowodowego,
e) ogrodzenie,
f) montaż na wieży anten sektorowych i anten radiolinii :
- 4 anten sektorowych typu Huawei ATR4518R11v06, pracujące w paśmie 800MHz/2600MHz, promieniujące w azymutach 20°, 110°, 200°, 290°, pochylenie elektryczne anten wynosić ma nie więcej niż 10° przez cały okres funkcjonowania stacji bazowej,  wysokość zawieszenia  środka elektrycznego 53,0m n.p.t.,
- 4 anten sektorowych typu Huawei ATR4518R11v06, pracujące w paśmie 800MHz/1800MHz/2100MHz, promieniujące w azymutach 20°, 110°, 200°, 290°, pochylenie elektryczne anten wynosić ma nie więcej niż 10° przez cały okres funkcjonowania stacji bazowej,  wysokość zawieszenia  środka elektrycznego 53,0m n.p.t.,
- 4 anten sektorowych typu Huawei A704517R0v06, pracujące w paśmie GSM 900MHz/ UMTS900 promieniujące 
w azymutach 20°, 110°, 200° i 290°, pochylenie elektryczne anten wynosić ma nie więcej niż 10° przez cały okres funkcjonowania stacji bazowej,  wysokość zawieszenia  środka elektrycznego 53,0m n.p.t. 
- 5 anten radioliniowych o średnicy 0,6 m zawieszonych na wysokości 50,50m n.p.t., ustawionych 
w kierunku azymutów: 30°, 70°, 110°, 180°, 220°, 1 antena radiolinii o średnicy 0,6m zawieszona na wysokości 50,10m n.p.t. ustawiona w kierunku azymutu 270°, 1 antena radiolinii o średnicy 0,6m zawieszona na wysokości 50,90m n.p.t. ustawiona w kierunku azymutu 330°.
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid.: 5, 7 obręb  Kolonia Gorzędów, gmina Gorzkowice.
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
Do wiadomości:
· Pełnomocnik Wnioskodawcy:  Małgorzata Truszewska
· Katarzyna Szulc
· Strony postępowania według odrębnego rozdzielnika
