„Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. beczki asenizacyjnej”


Załącznik Nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
OPIS TECHNICZNY 

(Znak sprawy: ZP.271.15.2021)
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

DOT. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

I WYPOSAŻENIA BECZKOWOZU ASENIZACYJNEGO 
	Lp.
	Wymagania minimalne parametrów technicznych
	Oferowane parametry techniczne 
wpisać TAK/NIE
lub PARAMETR

	1.
	Rok produkcji (wymagany 2020-2021)
	 Rok produkcji beczka: …………………….

Rok produkcji  podwozia: ………………

	2.
	Fabrycznie nowy wóz asenizacyjny spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym                      
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	3.
	Zbiornik o pojemności od 4800 l do 5500 l
	 Pojemność zbiornika: ………………



	4.
	Zaczep wymienny – przykręcany
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	5.
	Mechanicznie regulowana stopa podporowa
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	6.
	Zestaw kołowy jednoosiowy
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	7.
	Manowakuometr
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	8.
	Dwa zawory bezpieczeństwa –  nadciśnieniowy oraz 
podciśnieniowy
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	9.
	Odolejacz – tłumik (filtr powietrza mokry olejowy)
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	10.
	Główny króciec spustowy 4 ” lub 5 ” w pokrywie tylnego włazu wyposażony w zasuwę hydrauliczną  – otwieraną z kabiny ciągnika – przewodem z eurozłączem
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	11.
	Wąż 4” lub 5” min. 110 mm
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	12.
	Wąż z koszem ssącym
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	13.
	Długość węża ssawnego min. 6 m
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	14.
	Wałek przekaźnika mocy
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

	15. 
	Autoryzowany serwis techniczny 
z siedzibą   maksymalnie  do 100 km od siedziby Zamawiającego
	TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

Adres  Autoryzowanego serwisu technicznego  : ………………..




