UZUPEŁNIENIE		2
W odpowiedzi na wezwanie Urzędu Gminy Gorzkowice z dnia 20 października 2022 r. znak OŚ.6220.7.2022 w związku z wezwaniem PPIS z dnia 10 października 2022 r. znak ON-ZNS.90281.88.2022 wyjaśniam:

Spis załączników
Załącznik nr 1 – Koncepcja zagospodarowania terenu
Załącznik nr 2 – Rzut parteru budynku socjalnego

Ad. 1
Koncepcja zagospodarowania terenu zawierająca wszystkie elementy, o których mowa w wezwaniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzupełnienia.

Ad. 2
W budynku socjalnym przewidziano wentylację grawitacyjną. Rzut parteru budynku socjalnego z wykazem poszczególnych pomieszczań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego uzupełnienia. 

Ad. 3
W ciągu roku kalendarzowego przewidziano 1 cykl chowu kur rodzicielskich lub 6 cykli chowu brojlerów kaczych. Nie przewiduje się prowadzenia w tym samym roku kalendarzowym chowu kur rodzicielskich jednocześnie z chowem brojlerów kaczych.

Ad. 4
Czas pracy kotła przyjęto w oparciu o prognozowany rzeczywisty czas pracy w ciągu roku. Ponadto przyjęto założenie, iż kocioł pracuje zawsze z maksymalną wydajnością. Doboru mocy kotła pracującego na potrzeby c.o. i c.w.u. dokonuje się w oparciu o założenie, iż czas pracy palnika wynosi z reguły 1700÷2200 h/rok (w raporcie przyjęto zwiększony czas pracy wynoszący 2500 h/rok).

Ad. 5
Przenośniki nie zostały ujęte w Raporcie OOŚ, ponieważ nie są to istotne źródła hałasu związane z eksploatacją planowanej inwestycji i nie wpłyną na warunki akustyczne na granicy terenów chronionych, znajdujących się w znacznej odległości od planowanej inwestycji. Wszystkie istotne źródła hałasu zostały uwzględnione w analizie akustycznej. 

Ilość samochodów osobowych przyjęta do analizy akustycznej jest wynikiem przyjętych założeń. Przyjęto 7 pojazdów/8h , ponieważ pracownicy zatrudnieni na fermie pracować będą w systemie zmianowym i w związku z tym w ciągu jednego dnia na fermie nie będą pojawiać się wszystkie zatrudnione osoby.

Ad. 6
Roczna ilość przejazdów samochodów osobowych na fermie została oszacowana w oparciu o rzeczywisty ruch tych pojazdów na innych fermach należących do wnioskodawcy. Emisje poszczególnych substancji wynikające z ruchu jednego pojazdu osobowego po terenie fermy są de facto emisjami śladowymi, pomijalnymi i niemającymi wpływu na stan jakości powietrza i wynoszą one: CO = 0,05 g/pojazd/rok, NO2 = 0,0036 g/pojazd/rok, benzen = 0,000035 g/pojazd/rok, TSP=PM10=PM2,5 = 0,0033 g/pojazd/rok, węglowodory alifatyczne = 0,0033 g/pojazd/rok, węglowodory aromatyczne = 0,00137 g/pojazd/rok.

Pracownicy zatrudnieni na fermie pracować będą w systemie zmianowym. Z powyższego wynika, iż w ciągu jednego dnia na fermie nie będą pojawiać się wszystkie zatrudnione osoby. Ponadto część pojazdów posiadać może napęd elektryczny i z tego względu nie uwzględnia się ich w obliczeniach emisji do powietrza. Z deklaracji inwestora wynika, iż zamierza on zatrudniać na fermie mieszkańców okolicznych miejscowości, stąd z uwagi na niewielkie odległości, które należy pokonać część osób wybrać może inny rodzaj transportu (np.: rowerowy).

Ad. 7
Koncepcja zagospodarowania terenu zawierająca wszystkie elementy, o których mowa w wezwaniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzupełnienia.

Ad. 8
Koncepcja zagospodarowania terenu zawierająca wszystkie elementy, o których mowa w wezwaniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzupełnienia. Zwierzęta padłe magazynowane będą w chłodzonym, szczelnym konfiskatorze i odbierane przez specjalistyczną firmę w oparciu o stosowną umowę, co ogranicza oddziaływanie odorowe oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne. Odbiór sztuk padłych będzie realizowany w zależności od zaistniałych potrzeb – w razie konieczności istnieje możliwość odbioru codziennego. Kwestie te będą uregulowane zapisami stosownej umowy. Należy również nadmienić, iż ferma zostanie objęta nadzorem lekarza weterynarii.

Ad. 9
Koncepcja zagospodarowania terenu zawierająca wszystkie elementy, o których mowa w wezwaniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzupełnienia.
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