Gorzkowice, 20.06.2016 r. 

 OŚ.6220.6.15.2016

P O S T A N O W I E N I E


 Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2016 r. poz. 23),  w związku z art. 63 ust.1 oraz art. 66 ust. 1 ustawy z dnia                       3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) oraz                      § 3 ust.1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Łodzi oraz pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.
p o s t a n a w i a m

zobowiązać inwestora tj., firmę ENERGY AE Sp. z o.o. ul. Długa 30, 98-220 Zduńska do sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na :
 ,,  Budowie elektrowni wiatrowej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działkach nr. ewid. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 646, 647, 648, 649, 621, 622, 623 ob. Sobakówek Gmina Gorzkowice’’.
 I. Zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny                    z art. 66 ustawy   z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.                   z  2016 r. poz. 353 ), ze szczególnym uwzględnieniem:

1.Podanie danych technicznych dotyczących urządzenia jakie ma stanowić jednostkę wytwórczą                                  w planowanej do realizacji elektrowni wiatrowej, w tym należy dla planowanej minimalnej i maksymalnej  wysokości wieży, oraz minimalnej i maksymalnej średnicy rotora wskazać: maksymalny poziom mocy akustycznej – L AWeq przy maksymalnym poziomie mocy branym pod uwagę.

2. Określenie, jakie turbiny wiatrowe bierze się pod uwagę przy realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem, ( przedstawić karty katalogowe przykładowych istniejących modeli turbin wiatrowych potwierdzające ich dostępność ,,w obrocie’’ w kontekście parametrów przedstawionych w punkcie                                1 niniejszego postanowienia) czy będzie to urządzenie nowe, posiadające certyfikaty, czy urządzenia używane; w przypadku używanych urządzeń należy podać ich charakterystykę oraz rok produkcji wraz z określeniem maksymalnego poziomu mocy akustycznej uwzględniającego stopień zużycia urządzenia eksploatowanego przez określony przedział czasu.

II. Z zakresu oddziaływania akustycznego:

1.Należy podać lokalizację turbiny wiatrowej w układzie współrzędnych określonych jako PL-1992 ( oraz WGS84 ) z podaniem południka osiowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( Dz. U. z 2012 r.,poz.1247).                             W przypadku, gdy przewiduje się niewielką zmianę lokalizacji turbiny na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, należy wskazać wielkość przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizację ze względu na wpływ przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska w ww. układach odniesienia. Dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonać dodatkową analizę akustyczną zgodnie z aktualnie przyjętymi modelami obliczeniowymi i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zmiana lokalizacji turbiny wiatrowej w zakresie przewidywanego przesunięcia nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie.

2.Mając na uwadze możliwość wystąpienia oddziaływania akustycznego skumulowanego w zakresie propagacji hałasu należy jako dane wejściowe do analiz wziąć pod uwagę istniejące, realizowane                            i projektowane ( planowane ) turbiny wiatrowe i zakłady przemysłowe wymienione w § 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 ), a także podobne przedsięwzięcia do tego, które planuje inwestor ( czyli np. również istniejące elektrownie wiatrowe, które nie wymagały decyzji                            o środowiskowych uwarunkowaniach ) zlokalizowane na terenie przedmiotowej gminy oraz gmin sąsiednich do niej, biorąc pod uwagę wskazania co do kumulowania się oddziaływań zawarte w punkcie 6 lit. d. Wymagane jest załączenie pism z właściwych ze względu na lokalizację urzędów gmin, starostw ( m.in.                    w przypadku pozwoleń na budowę), których treść powinna zawierać następujące dane:

a) data wpływu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę;

b)położenie działki ( wraz z numerem działki, numerem i nazwą obrębu);

c)poziom mocy akustycznej;

d)minimalna i maksymalna wysokość wieży;

e)minimalna i maksymalna średnica rotora;

f)odległość ( w metrach ) do przedmiotowej turbiny wiatrowej.

Obiekty, zakłady wskazane powyżej należy zaznaczyć na mapie ewidencyjnej, celem określenia lokalizacji tych obiektów względem przedmiotowej inwestycji jak również należy podać odległość tych obiektów od turbiny wiatrowej przedmiotowego przedsięwzięcia.

3.Wskazać przeznaczenie i granice terenów chronionych akustycznie w otoczeniu terenu przedmiotowej inwestycji a także podać te informacje oddzielnie w kontekście otoczenia oddziaływania akustycznego skumulowanego ( kumulowanie się izolinii 40 dB i 45 dB ), t.j.:

a) jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) należy załączyć wypis i wyrys z tego planu z zaznaczonym terenem inwestycji oraz przytoczyć zapisy tego planu odnoszące się do terenów chronionych akustycznie,                 a także dołączyć prawidłowo sformułowane/ą opinię organu gmin/y odnośnie faktycznego aktualnego zagospodarowania ww.terenów chronionych akustycznie;

b)dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym mpzp, a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania akustycznego (skumulowanego) inwestycji, należy dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię organu gmin/y dotyczącą faktycznego aktualnego zagospodarowania tych terenów, t.j. wskazać w tej opinii/ach położenie najbliższych terenów chronionych akustycznie ( na północ, południe, wschód, zachód od przedmiotowej turbiny wiatrowej ) poprzez podanie numeru każdej działki chronionej akustycznie oraz nazwy i numeru jej obrębu ( oraz wskazanie jaka część danej działki ewidencyjnej jest chroniona akustycznie czyli stanowi teren chroniony akustycznie ) wraz z określeniem odpowiednich standardów jakości środowiska akustycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.112), podając dopuszczalne poziomy hałasu ( w dB) dla pory dnia i dla pory nocy dla ww. działek chronionych akustycznie. 

Klasyfikacja akustyczna dla wszystkich uwzględnionych w niej terenów chronionych akustycznie powinna zostać opracowana biorąc pod uwagę art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ) zwana dalej POŚ.

4.Należy podać ( w metrach) odległość wieży projektowanej turbiny wiatrowej od najbliższego względem niej istniejącego budynku chronionego akustycznie.

5. Obliczenia oddziaływania akustycznego ( w tym skumulowanego) winny być przedstawione w oparciu                  o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2 i jest on również dopasowany pod względem metodologii                              i funkcjonalności do specyfiki oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych.

6. Obliczenia oddziaływania akustycznego ( w tym skumulowanego ) zarówno dla wariantu inwestorskiego jak i alternatywnego powinny obejmować m.in.:

a) przedstawienie dwóch oddzielnych analiz obliczeniowych, w których:

-jedna wykorzystuje wzór numer 10 wskazany w normie PN-ISO 9613-2 , wykorzysujący jako daną wyjściową poziom mocy akustycznej;

-druga wykorzystuje wprowadzenie poziomu mocy akustycznej danej turbiny wiatrowej w pasmach oktawowych, przy tej analizie należy również podać i rzetelnie uzasadnić wybór poziomu współczynnika tłumienia gruntu ( G ) do obliczeń;

jako odniesienie do spełniania standardów jakości środowiska należy przyjąć wyniki ww. analiz, te które będą najbardziej niekorzystne pod względem oddziaływania akustycznego;

b) przedstawienie informacji na temat morfologii otaczającego terenu , w tym należy podać informację nt. wysokości n.p.m. fundamentu projektowanej turbiny wiatrowej, ewentualnych turbin wiatrowych objętych oddziaływaniem skumulowanym a także budynków chronionych akustycznie ( grup budynków w przypadku obszaru równinnego ) znajdujących się w obszarze oddziaływania akustycznego ( w tym skumulowanego)

c) uwzględnienie najniekorzystniejszego, ( pod względem emisji hałasu ) możliwego do wybrania, trybu pracy turbiny wiatrowej a mianowicie w obliczeniach przyjąć dla tej turbiny najwyższy możliwy do osiągnięcia poziom mocy akustycznej ( biorąc pod uwagę wszystkie tryby pracy), jak i dla ewentualnych turbin wiatrowych uwzględnionych w oddziaływaniu akustycznym skumulowanym;

d) wskazanie graficzne ( na aktualnej mapie ewidencyjnej ) zasięgu oraz potencjalnego wpływu na tereny podlegające ochronie akustycznej, z uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań akustycznych ( izolinie 40 dB i 45 dB ), biorą pod uwagę inne elektrownie wiatrowe początkowo w odległości przynajmniej 3 km,             a w przypadku gdy sumowanie się oddziaływania akustycznego izolinii 40 dB i 45 dB w zakresie propagacji hałasu podlegać będzie kumulacji z ewentualnymi innymi sąsiednimi turbinami zlokalizowanymi w ww. odległości, należy przeanalizować czy w otoczeniu tych sąsiednich turbin wiatrowych nie istnieją kolejne, które mogłyby wpływać na powiększenie całkowitego zasięgu kumulacji izolinii 40 dB i 45 dB przedmiotowej turbiny wiatrowej i tych w sąsiedztwie bliższym ( 3 km) lub dalszym od niej. Powyższe analizy możliwości ,,kumulacji akustycznej ‘’ sąsiednich turbin wiatrowych z przedmiotową inwestycją, dla których do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, wszczęto lub zakończono inne postępowanie administracyjne, powinny doprowadzić do uzyskania pełnej informacji na temat kumulacji izolinii 40 dB i 45 dB i jej zasięgu w otoczeniu przedmiotowej inwestycji a więc należy wziąć pod uwagę taki obszar terenu, na podstawie którego możliwe będzie wykluczenie występowania kolejnych turbin wiatrowych przyczyniających się do powiększania oddziaływania akustycznego skumulowanego ( kumulacji izolinii 40 dB i 45 dB). Pod uwagę należy wziąć również zakłady przemysłowe ( w odległości 300 m, liczonej od przedmiotowej turbiny wiatrowej oraz od tych zakładów z którymi podlegają one ewentualnej kumulacji ),dla których do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, wszczęto lub zakończono inne postępowania administracyjne;

e) przedstawienie załącznika graficznego z obliczeń ( skala około 1:5000), który w sposób przejrzysty wskaże lokalizację budynków mieszkalnych oraz granice terenów chronionych akustycznie w obszarze oddziaływania akustycznego inwestycji ( i oddziaływania akustycznego ) z ich numerami działek                                 ( z wyraźnym zaznaczeniem granic terenów chronionych akustycznie poprzez wskazanie numeru działki, nazwy i numeru obrębu na tym załączniku). W taki sam sposób należy odnieść się do terenów chronionych akustycznie na podstawie ewentualnych zapisów obowiązujących mpzp ( w takim przypadku na załączniku graficznym nanieść również poszczególne oznaczenia/symbole i granice tych terenów). Załącznik graficzny z obliczeń należy zaopatrzyć m.in.w:

- oznaczenie wartością danej izolinii oraz przedstawienie tej informacji w legendzie,

- podziałkę x-y, dzięki której będzie można porównać z załącznikiem graficznym wyniki tebelaryczne                        z obliczeń oraz dane wejściowe,

- izolinie ( i punkty pomiarowe ) pokazujące oddziaływanie na wysokości 1,5 m przy granicy terenów chronionych akustycznie i oddzielnie na wysokości 4 m bezpośrednio przy budynkach chronionych akustycznie;

f) gdy turbina wiatrowa wchodząca w zakres przedmiotowej inwestycji planowana jest do zlokalizowana                  w odległości mniejszej niż 400 m od granic terenu chronionego akustycznie ( lub granic terenu wyznaczonego w  zapisach mpzp pod ochronę akustyczną ) ze względu na tak bliską odległość od siedzib ludzkich należy zgodnie z zaleceniami normy ,,PN-ISO 1996-2:1999/A1:2002 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu ( Zmiana A1)’’ przyjąć w obliczeniach poprawkę na impulsowość wynoszącą 5 dB poprzez dodanie tej wartości do każdego uzyskanego wyniku dla danego punktu pomiarowego położonego w odległości mniejszej niż 400 m od granic terenu chronionego akustycznie

g) wskazanie usytuowania projektowanej turbiny wiatrowej, tych ujętych w obliczeniach ewentualnego oddziaływania akustycznego skumulowanego, a także usytuowanie punktów pomiarowych, w formie tabeli x-y-z ( w metrach ), co umożliwi weryfikację odległości poszczególnych turbin wiatrowych względem siebie oraz w układzie współrzędnych określonych jako PL-1992 ( lub WGS84) z podaniem południka osiowego.

7.Należy przedstawić informację nt.obecnego poziomu tła akustycznego przy najbliższych terenach chronionych akustycznie w otoczeniu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, w celu oszacowania obecnego poziomu tła akustycznego dla ww.terenów, należy przeprowadzić więc pomiary przedrealizacyjne hałasu i przedstawić sprawozdanie z tych pomiarów.

8. Należy rozpatrując etap budowy wskazać lokalizację ewentualnego zaplecza budowy, który ograniczy oddziaływanie akustyczne na tym etapie do minimum.

9. Przedstawić wariant alternatywny inwestycji, tj. wariant lokalizacyjny polegający na usytuowaniu wieży przedmiotowej turbiny wiatrowej, w odległości większej niż 700 m od budynków chronionych akustycznie.

10. Z zakresu oddziaływania wariantów przedsięwzięcia w postaci twz. Oddziaływania infradźwięków należy określić, przeanalizować, ocenić bezpośredni i pośredni wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia w rzeczonym zakresie na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

III. Z zakresu ochrony przed polem elektrycznym i polem magnetycznym:

1.Należy opisać lokalizację transformatora/ów, jego/ich napięcia roboczego na uzwojeniu pierwotnym oraz wtórnym, napięcia roboczego projektowanego GPO, do którego będzie dostarczana wytwarzana w elektrowni energia elektryczna, długość trasy przebiegu linii, a także wpływ ww. urządzeń i sieci na rozkład pól elektromagnetycznych wokół planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r., Nr 192, poz. 1883).

2.Należy jednoznacznie określić usytuowanie linii kablowych SN od elektrowni wiatrowej do projektowanego GPO, do którego będzie dostarczana wytwarzana w elektrowni energia elektryczna, poprzez przedstawienie wykazu działek na których inwestor planuje je usytuować wraz z prezentacją na podkładzie mapowym zawierającym oznaczenia działek ewidencyjnych (w skali umożliwiającej odczytanie numerów ewidencyjnych tych działek).

3.W odniesieniu do infrastruktury zewnętrznej (linii sytuowanych poza GPO, które nie będą częścią infrastruktury przyłączeniowej wewnętrznej inwestycji) czyli kable energetyczne średniego napięcia SN na odcinku od GPO do KSE w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia miejsca przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz lokalizacji/miejsca przebiegu przewodów przyłączeniowych, należy dokonać wariantowania przyłączenia do KSE i przebiegu przewodów przyłączeniowych oraz przeprowadzić analizę oddziaływania poszczególnych wariantów na pole                         i promieniowanie elektromagnetyczne. Dla każdego wariantu przyłączenia do KSE i przebiegu przewodów przyłączeniowych należy przedstawić wykaz działek (lub chociażby nazwy obrębów), na których inwestor planuje usytuować ww. linie wraz z prezentacją na podkładzie mapowym zawierającym oznaczenia działek ewidencyjnych w skali umożliwiającej odczytanie numerów ewidencyjnych tych działek. Dla terenów na których będzie zlokalizowana ww. infrastruktura elektroenergetyczna należy dołączyć wypis i wyrys                      z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali umożliwiającej odczytanie numerów ewidencyjnych działek oraz granic jednostek urbanistycznych w ramach których będzie znajdowała się ww. części planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz jednostek na które będzie ono oddziaływało, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku. Opis przebiegu linii kablowej umożliwiającej przyłączenie do KSE powinien operować danymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W szczególności należy podać numery działek, nazwy i numery obrębów oraz przyporządkowane im symbole jednostek urbanistycznych wszystkich działek na terenie których planowana jest lokalizacja linii kablowej infrastruktury przyłączeniowej wraz z przytoczeniem zapisów ewentualnych obowiązujących mpzp dotyczących tych jednostek. Planowane do zastosowania przebiegi linii elektroenergetycznych muszą być zgodne z zapisami przepisów prawnych zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

4.Należy dokonać oceny skumulowanego oddziaływania miejsca przyłącza do KSE z planowanym do realizacji przedsięwzięciem. W raporcie powinien zostać opisany i oceniony wpływ obydwu inwestycji tj. turbiny wiatrowej, infrastruktury przyłączeniowej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z miejscem przyłącza do KSE i innymi elektrowniami wiatrowymi wpiętymi do tego samego miejsca.

IV.W zakresie gospodarki odpadami:

1.Opisanie ilości i rodzaju (wraz z kodem) wytwarzanych odpadów na etapie realizacji, eksploatacji                          i likwidacji przedsięwzięcia.

2.Przewidywane sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami związanymi z gospodarowaniem odpadami powstającymi w związku z planowanym przedsięwzięciem).

V. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze uwzględniające następujące wymagania:

1.Ze względu na możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego raport winien odnosić się do łącznego wpływu elektrowni wiatrowej określonej wnioskiem z innymi inwestycjami stanowiącymi bariery na trasach przelotów ptaków i nietoperzy w promieniu 10 km od planowanej inwestycji (elektrownie wiatrowe, dla których wszczęto lub zakończono postepowanie administracyjne, maszty telefonii komórkowych, itp.).

2.Należy ustosunkować się do możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

3.W celu oceny ryzyka utraty korzystnego stanu ochrony gatunków ptaków należy wykonać (z terenu miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego zasięgu oddziaływania) co najmniej roczny przedrealizacyjny monitoring ptaków sporządzony w okresie lęgowym, dyspersji polęgowej, przelotu jesiennego, zimowania i przelotu wiosennego oraz przedstawić ekspertyzę ornitologiczną z tego monitoringu. Zobrazować ilościową charakterystykę wykorzystania terenu przez ptaki, w tym dokładny przebieg tras, kierunki i wysokości przemieszczenia się, sezonowość występowania, związki pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania. W monitoringu należy odnieść się do gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz gatunków ptaków chronionych polskim prawem wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014r., poz. 1348), w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001), gatunki SPEC w kategorii 1-3 (BirdLife International, 2004), gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania, gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10 km; Sikora i in., 2007), gatunki o liczebności krajowej populacji poniżej 1000 par lęgowych.

4.Wykonać (z terenu miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego zasięgu oddziaływania) co najmniej roczny przedrealizacyjny monitoring nietoperzy w postaci badań nasłuchowych oraz przedstawić ekspertyzę chiropterologiczną, w której należy określić wpływ inwestycji na gatunki nietoperzy. Analiza na podstawie wykonanych badań ma pokazać, czy teren inwestycji wykorzystywany jest przez nietoperze w czasie nocnych żerowisk, wiosennych i jesiennych migracji, tworzenia i rozpadu kolonii rozrodczych, rojenia, rozrodu, szczytu aktywności lokalnych populacji. Ponadto należy wskazać odnalezione kryjówki i miejsca hibernacji. Listę gatunków chronionych zawiera Załącznik II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014r., poz. 1348).

5.Na działkach objętych inwestycją należy wykonać inwentaryzację gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk, które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej eksploatacji elektrowni wiatrowych. W inwentaryzacji należy uwzględnić gatunki roślin, grzybów i zwierząt chronione na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014r., poz. 1409), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunków grzybów (Dz. U. 2014r., poz. 1408) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz.U.2014 r., poz. 1348), a także siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt wymienione w Załączniku I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

6. Należy określić wpływ przedsięwzięcia na krajobraz, w tym na krajobraz kulturowy, w miejscu lokalizacji inwestycji i terenów bezpośrednio do nich przyległych. W analizie krajobrazowej musi znaleźć się określenie charakteru i typów krajobrazu. Ponadto należy wyodrębnić i przedstawić charakterystyczne cechy krajobrazu, na które inwestycja może wpłynąć, pokazać punkty widokowe i potencjalnych obserwatorów krajobrazu. Analiza krajobrazowa musi się również składać z wizualizacji w dowolnej technice obrazującej planowaną inwestycję wkomponowaną w panoramy krajobrazowe z dostępnych punktów widokowych oraz ciągów widokowych.

7. Turbina wiatrowa w wariancie realizacyjnym i alternatywnym winna być usytuowana w odległości większej niż 200 m od pobliskich lasów oraz nie będących lasem skupień drzew o powierzchni 0,1 ha lub większej. Odległość ma być liczona od skrajnej/zewnętrznej części łopaty wirnika skierowanej w kierunku lasu/skupień drzew przy położeniu prostopadłym do wieży turbiny do najbliższych zadrzewień będących częścią lasu/skupień drzew. Usytuowanie elektrowni wiatrowej musi uwzględniać jej położenie pozo formami ochrony przyrody i ich otulinami.

8. Opis przewidywanych przez Inwestora działań w przypadku wystąpienia kolizji z ptakami i nietoperzami z elementami elektrowni wiatrowych w trakcie ich eksploatacji.

9. Należy podać środki zapobiegające i minimalizujące szkodliwe oddziaływanie planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze oraz gatunki roślin, zwierząt oraz siedlisk, które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej  eksploatacji elektrowni wiatrowych.

VI. W zakresie oddziaływania wariantów przedsięwzięcia w postaci efektu migotania cienia i efektu stroboskopowego należy:

1.Dokonać analizy tego oddziaływania dla wariantu realizatorskiego, alternatywnego i oddziaływania skumulowanego ( dla minimalnej i maksymalnej wysokości wieży oraz maksymalnej średnicy wirnika ) przyjmując najdalej idący efekt oddziaływania t.j.przy założeniu , iż każda turbina wiatrowa pracuje cały rok przy bezchmurnym niebie oraz wskazać konkretne miejsca najbardziej narażone na efekt migotania ( na podstawie przeprowadzonej symulacji zasięgu i intensywności tego zjawiska ). W analizie migotania cienia należy wziąć pod uwagę wszystkie tereny przeznaczone na stały pobyt ludzi, będące w potencjalnym zasięgu oddziaływania. Należy podać numer ewidencyjny działek i obrębów oraz nazwy obrębów przyporządkowanym poszczególnym receptorom w analizie migotania cienia.

2. Dla elektrowni wiatrowych znajdujących się w promieniu 2 km ( elektrowni wiatrowych istniejących lub projektowanych, dla których do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, wszczęto lub zakończono inne postępowanie administracyjne) dla planowanej turbiny wiatrowej należy wykonać analizę skumulowanego oddziaływania efektu migotania cienia.

3. Dla wariantu realizatorskiego i alternatywnego oraz dla oddziaływania skumulowanego ( dla minimalnej i maksymalnej wieży oraz maksymalnej średnicy wirnika ) należy załączyć mapy obrazujące maksymalny efekt oddziaływania ( astronomiczną maksymalną długość padania cienia ),które w sposób przejrzysty wskażą lokalizację terenów z zabudową w obszarze oddziaływania inwestycji z ich czytelnymi numerami działek i wskazanymi granicami tych działek.

4. Wyniki oraz wnioski z wykonanych analiz maksymalnego oddziaływania efektu migotania cienia zaprezentować w treści raportu oraz uzyskane wartości należy porównać z przyjętymi standardami, co pozwoli ocenić wpływ efektu migotania cienia na otoczenie. Należy opisać środki zaradcze, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu elektrowni wiatrowej w tym zakresie.

5. Opisać przewidywane przez inwestora działania w przypadku wystąpienia szkód w środowisku w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia  w odniesieniu do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 210 ze zm.) zwanej dalej ustawą szkodową, zwłaszcza do art. 6 pkt 11 tej ustawy. Należy opisać przewidywane przez inwestora działania w przypadku ewentualnego wystąpienia szkód w stosunku do środowiska przyrodniczego w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Należy również przeanalizować ryzyko bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, przez które rozumie się wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości.

VII. W zakresie wpływu na powierzchnię ziemi:

1.Przeanalizować możliwość wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą i szkody w powierzchni ziemi, mając na uwadze ustawę szkodową, będącą skutkiem realizacji ( w tym rozruchu), eksploatacji oraz likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

2.Przeanalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia na wartości przyrodnicze gleby, utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów.

3.Analiza powinna dotyczyć również wpływu planowanego przedsięwzięcia na zdolności produkcyjne gleby i możliwość racjonalnego gospodarowania terenów przyległych. Szczegółowo należy odnieść się do możliwości degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz wystąpienia szkód w produkcji rolniczej, powstających wskutek działalności nierolniczej w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

4.W przypadku planowanego przedsięwzięcia na gruntach rolnych w analizach należy wziąć pod uwagę wpływ przedsięwzięcia na procesy erozji gleb oraz przydatności gruntów rolnych ( możliwości produkcyjnych ) po likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jako źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu w zakresie wpływu na powierzchnię ziemi należy również uwzględnić POŚ oraz ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j.Dz.U.z 2015 r.,poz.909)

VIII. Wskazać w obrębie jakich jednolitych części wód ( JCW,JCWPd) zlokalizowane jest planowane do realizacji przedsięwzięcie. Określić statut oceny wód zgodnie z planem gospodarowania wodami                                ( dobry/zły), ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych ( zagrożone/niezagrożone) jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Odnieść się również do możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy ooś.

IX. W zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na klimat należy uwzględnić potrzeby dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe, w tym przeprowadzić:

a) analizę odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu,

b) analizę wpływu przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany.

X. Przeprowadzić analizę i ocenić wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na zabytki uwzględniając zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j.Dz.U.z 2014 r.,poz.1446 ze zm.) oraz zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w zasięgu jego oddziaływania.

XI. Wskazać przewidywany okres i czas trwania budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji elektrowni wiatrowej.

XII. Opisać zagadnienia związane z transportem materiałów budowlanych i elementów elektrowni wiatrowej ( np. droga dojazdowa, częstotliwość przejazdów, ilość i rodzaj pojazdów ).

XIII. Wskazać wielkość terenu trwale zajętego przez poszczególne elementy elektrowni wiatrowej, a także wielkości terenu zajętego czasowo, w trakcie budowy.

XIV.Przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym do realizacji przedsięwzięciem, w odniesieniu do wariantu wybranego do realizacji oraz w odniesieniu do przeanalizowanych w raporcie wariantów alternatywnych. Analiza winna być opracowana z uwzględnieniem ostatecznie zidentyfikowanych grup społecznych, które mogą być pośrednio lub bezpośrednio narażone na oddziaływania oraz korzyści i niekorzyści jakie wiążą się z przedmiotowym przedsięwzięciem.

XV.Opisać możliwe do realizacji warianty przedsięwzięcia zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt 5-7 oraz art. 66 ust. 6 ustawy ooś; należy zwrócić uwagę między innymi,że:

1.W punkcie dotyczącym opisu wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, należy opisać podstawowe parametry turbiny wiatrowej ( w tym mocy akustycznej ) oraz pozostałe elementy przedsięwzięcia                            ( infrastrukturę towarzyszącą ). Należy nanieść na mapę/y w skali umożliwiającej odczytanie numerów ewidencyjnych działek lokalizację wszystkich ( tymczasowych i stałych ) projektowanych elementów elektrowni wiatrowej ( drogi dojazdowe, place manewrowe/montażowe, przyłącze energetyczne wraz z planowanym przebiegiem linii kablowej do miejsca przyłączenia i inne ) i wskazać ich lokalizację poprzez podanie numeru ewidencyjnego działki, obrębu oraz symbolu jednostki urbanistycznej ewentualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie której znajduje się dany element projektowanej elektrowni wiatrowej.

2. Wariant alternatywny, podobnie jak i realizacyjny, winien być opisany jako odrębny, z proceduralnymi konsekwencjami, t.j. opisem oddziaływań i ich oceną. Dla przedstawionego wariantu alternatywnego należy opisać podstawowe parametry turbiny wiatrowej, w tym moc akustyczną, oraz pozostałe elementy przedsięwzięcia. Należy nanieść na mapę/y w skali umożliwiającej odczytanie numerów ewidencyjnych działek lokalizację wszystkich ( tymczasowych i stałych ) projektowanych elementów elektrowni wiatrowej ( turbina wiatrowa, fundament, drogi dojazdowe, place manewrowe/montażowe, przyłącze energetyczne wraz z planowanym przebiegiem linii kablowej do miejsca przyłączenia i inne ) i wskazać ich lokalizację poprzez podanie numeru ewidencyjnego działki, obrębu oraz symbolu jednostki urbanistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie której znajduje się dany element projektowanych elektrowni wiatrowych. Za racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia należy uznać taki, który jest możliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz prawnego punktu widzenia i wypełnia założony przez wnioskodawcę cel, a więc w przypadku elektrowni wiatrowej – produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnego źródła, jakim jest siła wiatru.

3. W punkcie dotyczącym opisu wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, należy wskazać konkretne, wynikające z przeprowadzonych analiz oddziaływania, które spośród oddziaływań rozpatrywanych wariantów mają mniejszy negatywny wpływ na elementy środowiska lub wskazać brak negatywnych oddziaływań na elementy środowiska.

4. Określić przewidywane oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska opisywanych wariantów (zarówno realizacyjnego jak i alternatywnego ) na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji – zgodnie z zapisami art. 66 ust 1 pkt 6 oraz ust. 6 ustawy ooś.

5. W punkcie dotyczącym uzasadnienia merytorycznego proponowanego przez wnioskodawcę wariantu należy wskazać wszystkie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, wymienione w art. 66 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś, jakie będzie wywierało planowane przedsięwzięcie w wariancie wybranym do realizacji                  ( zarówno na etapie budowy, eksploatacji, jak i likwidacji ), po zastosowaniu zaleconych w raporcie środków zapobiegawczych i łagodzących.

6.Jako źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu należy uwzględnić zwłaszcza :

- akty prawa;

-istniejące dokumentacje dla przedmiotowego przedsięwzięcia ( np. dokumentacje geotechniczne, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej );

-dane literaturowe zrecenzowane;

-źródła danych wyjściowych wskazane w pozostałych punktach sentencji niniejszego postanowienia.

U z a s a d n i e n i e

 Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek  firmy ENERGY AE Sp.  z o.o. ul. Długa 30, 98-220 Zduńska Wola . Wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  
,,   Budowie elektrowni wiatrowej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działkach nr. ewid. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 646, 647, 648, 649, 621, 622, 623 ob. Sobakówek Gmina Gorzkowice’’.
W dniu 04.04.2016 r. zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postepowania administracyjnego pismem znak OŚ.6220.6.4.2016 oraz obwieszczeniem Wójta Gminy Gorzkowice o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących znak OŚ.6220.6.5.2016.
Organ właściwy do wydania takiej decyzji zwrócił się pismem nr  OŚ.6220.6.6.2016 z dnia 04.04.2016 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do                                                                       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb., pismem nr OŚ.6220.6.7.2016                     z dnia 04.04.2016 r. o opinię co do konieczności sporządzenia raportu  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu dla w/w inwestycji. 

W dniu 20.04.2016 r. otrzymano pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim., Nr PPIS-ON-ZNS-440/41/16 w którym uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w/w inwestycji.
W dniu 23.05.2016 r. otrzymano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                         w Łodzi Nr WOOŚ-I.4240.351.JCh.3 w którym wyraził opinię dla przedsięwzięcia,  istnieje konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko ( po uzupełnieniu danych przez                  Inwestora ) i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w oraz  § 3 ust.1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane.
Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko zbadano jaki jest rodzaj, skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót, wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości występujące na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, pozwoli na określenie faktycznego wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko przyrodnicze analizowanego terenu. Analiza warunków środowiskowych i terenowych jest niezbędna, w celu dokładnego określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63, ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ), a więc zbadaniu: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia                              z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych                                                       i krajobrazowych oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej Wójt Gminy  Gorzkowice postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.



Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji postanowienia. 

Pouczenie:

 Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                        w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Gorzkowicach w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

Otrzymują:

1. Otrzymują strony postępowania: WEDŁUG OSOBNEGO ROZDZIELNIKA

Gorzkowice, dnia 20.06.2016 r.

OŚ.6220.6.16.2016
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji                                              o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 )  oraz art. 49 ustawy                                                                     z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2016 r. poz. 23)    

WÓJT GMINY GORZKOWICE

zawiadamia

że postanowieniem z dnia 20.06.2016 r. znak OŚ.6220.6.15.2016 został  nałożony   na firmę  ENERGY AE Sp. z o.o. ul. Długa 30, 98-220 Zduńska Wola  obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i przedłożenia raportu o oddziaływaniu na   środowisko dla    planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
 ,, Budowie elektrowni wiatrowej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działkach nr. ewid. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 646, 647, 648, 649, 621, 622, 623 ob. Sobakówek Gmina Gorzkowice’’.
Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia                      o wydaniu postanowienia poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy                   Gorzkowice, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 3 oraz przesłane               sołtysowi wsi Sobakówek, Gorzkowice, Gościnna, Gorzkowiczki  celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.  
Podaje do publicznej wiadomości, że dane o w/w wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej urzędu  www.gorzkowice.pl.

Z dokumentacją w sprawie, zgodnie z art. 29 wyżej cyt, ustawy, każdy ma prawo zapoznać się                                w Urzędzie Gminy Gorzkowice, pokój nr 10 w godzinach 8.00 do 16.00 oraz składać uwagi                                       i wnioski w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone                      w formie pisemnej,  ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Gorzkowice, dnia 20.06.2016 r.

OŚ.6220.6.17.2016
POSTANOWIENIE
o zawieszeniu postępowania
  

Na podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                       o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353.), nawiązując do wniosku firmy ENERGY AE Sp. z o.o. ul. Długa 30, 98-220 Zduńska Wola  dotyczącego wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
,,  Budowie elektrowni wiatrowej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działkach nr. ewid. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 646, 647, 648, 649, 621, 622, 623 ob. Sobakówek Gmina Gorzkowice’’ , wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 6 lit.b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 )
postanawiam
zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  ,, Budowie elektrowni wiatrowej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działkach nr. ewid. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 646, 647, 648, 649, 621, 622, 623 ob. Sobakówek Gmina Gorzkowice’’, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Uzasadnienie
W dniu 04.04.2016 r.  r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy ENERGY AE Sp. z o.o. ul. Długa 30, 98-220 Zduńska Wola  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie elektrowni wiatrowej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działkach nr. ewid. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 646, 647, 648, 649, 621, 622, 623 ob. Sobakówek Gmina Gorzkowice’’.

W toku postępowania, zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Gorzkowice pismami z dnia 04.04.2016 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu znak: WOOŚ-I.4240.351.JCh.3
z dnia 23.05.2016 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w opinii znak: PPIS-ON-ZNS-440/41/16z dnia 20.04.216 r. uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust.l i 4 cytowanej ustawy, Wójt Gminy Gorzkowice nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353) , na niniejsze postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

 

     

    Otrzymują:

1. Otrzymują strony postępowania: WEDŁUG OSOBNEGO ROZDZIELNIKA

                                                                                                                                                                                                        
 

Gorzkowice, dnia 20.06.2016 r.

 OŚ.6220.6.18.2016
OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) , oraz  § 3 ust.1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
zawiadamiam

że w dniu 20.06.2016 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
 ,, Budowie elektrowni wiatrowej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działkach nr. ewid. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 646, 647, 648, 649, 621, 622, 623 ob. Sobakówek Gmina Gorzkowice’’.
 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzkowice, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 3 oraz przesłane sołtysowi wsi Sobakówek, Gorzkowice, Gościnna, Gorzkowiczki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.  
Z treścią postanowienia i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, pokój Nr 10 w godzinach urzędowania.

